Ausschreibungstexte Punktleuchte Ø65, LED



**2800-2**

Einbauleuchte aus Aluminium, Abdeckring weiß lackiert

Durchmesser 65 mm

Mit zylindrischer, blendungsbegrenzender Abschirmung aus mundgeblasenem Opalglas

Bestückung: Bridgelux V6, 5 W

Farbtemperatur: 2700 oder 3000 K, 90 Ra; 4000 K, 80 Ra

Schutzart: IP20, Klasse II

Fab.: www.focus-lighting.dk

**2800-9**

Einbauleuchte aus Aluminium, Abdeckring alugrau lackiert

Durchmesser 65 mm

Mit zylindrischer, blendungsbegrenzender Abschirmung aus mundgeblasenem Opalglas

Bestückung: Bridgelux V6, 5 W

Farbtemperatur: 2700 oder 3000 K, 90 Ra; 4000 K, 80

Schutzart: IP20, Klasse II

Fab.: www.focus-lighting.dk