Beschreibung Tema Sigten



Wandleuchte mit perforierter Sichtblende aus feuerverzinktem Stahl. Montagedose aus Siluminguß. Schirm aus opalweißem Polycarbonat.

Schutzklasse IP54

Breite: 330 mm, Höhe: 200 mm, Tiefe: 150 mm

Mit austauschbarem Modul für 9 oder 12 W LED oder mit E27 Fassung.

Information: www.focus-lighting.de