Beskrivelse Square 250 udendørs



**Square 250, malet eller galvaniseret, LED**

Udendørs væglampe i tæthedsklasse IP45.

Kvadratisk front i rustfrit stål; overflade matlakeret (hvid, sort, grafitgrå, cortenfarve) eller

Kvadratisk front i galvaniseret stål.

Afskærmninger i top og bund i opaliseret polycarbonat.

Mål: H: 250 mm, B: 250 mm, D: 80 mm

Med udskifteligt LED-modul:

10 eller 15 W op- og nedadlysende, virkningsgrad 53%

8 eller 12 W nedadlysende, virkningsgrad 70%

Farvetemperatur: 2700, 3000 eller 4000 K, 90 Ra

**E27**

Udendørs væglampe i tæthedsklasse IP45.

Kvadratisk front i rustfrit stål; overflade matlakeret (hvid, sort, grafitgrå, cortenfarve) eller

Kvadratisk front i galvaniseret stål.

Afskærmninger i top og bund i opaliseret polycarbonat.

Mål: H: 250 mm, B: 250 mm, D: 80 mm

Med E27 fatning for max 30 W



**Square 250, kobber, LED**

Udendørs væglampe i tæthedsklasse IP45.

Kvadratisk front i børstet (strøgslebet) kobber. Afskærmninger i top og bund i opaliseret polycarbonat.

Mål: H: 250 mm, B: 250 mm, D: 80 mm

Med udskifteligt LED-modul:

10 eller 15 W op- og nedadlysende, virkningsgrad 53%

8 eller 12 W nedadlysende, virkningsgrad 70%

Farvetemperatur: 2700, 3000 eller 4000 K, 90 Ra

**E27**

Udendørs væglampe i tæthedsklasse IP45.

Kvadratisk front i børstet (strøgslebet) kobber. Afskærmninger i top og bund i opaliseret polycarbonat.

Mål: H: 250 mm, B: 250 mm, D: 80 mm

Med E27 fatning for max 30 W

Armaturet/producenten understøtter den cirkulære økonomi gennem:

* modulopbygget design, som muliggør reparation og genbrug
* egen serviceafdeling - tilbyder service på leverede armaturer on site
* 25 års service garanti - både gamle og nye lamper kan repareres
* Take Back ordning for bedst mulige genbrug af komponenter og materialer