Beskrivelse Becco lygtehoved



**Becco med LED**

Rotationssymmetrisk lygtehoved til 3-5 meter master med 4,5 m ledning, tæthedsklasse IP65, beskyttelsesklasse II, vandalklasse IK10.

Med konisk sokkel hvis bølgede form fortsætter som lysbrydende ringe i skærmen af klart long-life polycarbonat med UV-bestandigt lag af acryl på begge sider.

Med tagplade og LED-kølende sokkel af aluminium, udvendigt lakeret i sort (noir 900 Sablé), grafitgrå (YW355F) eller silvergrå (Y2370I).

Mål: Ø 721 mm, H 335 mm, nederste sokkeldiameter: 114 mm

Mastetop: Ø 60 mm, studshøjde 100 mm

Med udskifteligt LED-modul, max 35 W 4900 lumen, eller max 39 W 7350 lumen, 2700, 3000 eller 4000 K, 80 Ra

Virkningsgrad: 64%