Beskrivelse Dua Pullert Low

****

**Dua pullert H 570 med LED**

Cylindrisk pullertlygte i aluminium, udvendigt lakeret i grafitgrå (YW355F), silvergrå (Y2370I), corten brown (YX355F) eller sort (Noir 900 Sablé SN351F).

Med fremadrettet lyskilde, afskærmet af klart UV-bestandigt acryl med indvendige spor.

Med krydsfundament til nedgravning eller på flange.

Tæthedsklasse IP66, beskyttelsesklasse II.

Mål: H 570 mm, Ø 120 mm, lysåbning H 120 mm.

Med udskifteligt LED-modul 6 eller 9 W, 2700, 3000 eller 4000 K, 90 Ra.

Armaturet/producenten understøtter den cirkulære økonomi gennem:

* modulopbygget design, som muliggør reparation og genbrug
* egen serviceafdeling - tilbyder service på leverede armaturer on site
* 25 års service garanti - både gamle og nye lamper kan repareres
* Take Back ordning for bedst mulige genbrug af komponenter og materialer