Beschreibung Dua Poller Low

****

**Dua Pollerleuchte H 570 mit LED**

Zylindrische Pollerleuchte aus Aluminium, außen in graphitgrau (YW355F), silbergrau (Y2370I), cortenbraun (YX355F) oder schwarz (Noir 900 Sablé SN351F) pulverlackiert.

Mit Lichtöffnung nach vorne, abgeschirmt durch klarem, UV-beständigem Acryl mit innenseitigen Spuren.

Mit Kreuzfundament zum Eingraben oder auf Flansch.

Schutzart: IP66

Schutzklasse: II

Maße: H: 570 mm, Ø: 120 mm, Lichtöffnung: H: 120 mm

Mit austauschbarem LED-Modul 6 oder 9 W, 2700, 3000 oder 4000 K, 90 Ra.

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Dua Pollerleuchte Low