Sky Pollerleuchte



**LED**

Zylindrische Pollerleuchte mit trichterförmigem Oberteil. Poller aus feuerverzinktem Stahl, Deckel aus Aluminiumguß, graphitgrau (YW355F), silbergrau (Y2370I), cortenbraun (YX355F) oder schwarz (Noir 900 Sablé SN351F) pulverlackiert.

Schirm aus klarem long-life Polycarbonat mit UV-beständiger Acrylschicht.

Mit Kreuzfundament zum Eingraben, mit 480 mm Rohr zum Einbetonieren, oder auf Flansch.

Schutzart: IP66

Schutzkl.: II

Schlagfest.: IK10

Maße: H: 1020 mm, Ø: 186/108 mm

Mit austauschbarem LED-Modul, Bridgelux V8, 6, 9 oder 12 W, 2700, 3000 oder 4000 K, 90 Ra.

Wirkungsgrad: 57%

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Sky Pollerleuchte