Ausschreibungstexte Nyx Mastaufsatzleuchte 330, FastFlex LED

****

**graphitgrau**

Mastaufsatzleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, graphitgrau lackiert, Farbe YW355F. Mit klarer Abdeckung aus UV-beständigem Polycarbonat, Lexan SLX.

Inkl. 5,5 m PKA-Kabel 2x1².

Maße: L: 416 mm, B: 330 mm, Höhe: 191 mm, Mastzopf: Ø 60 mm

Schutzart: IP66

Schutzkl.: II

Prüfung: [IK10](http://www.focus-lighting.dk/nyhedsbrev/Nyx%20330_IK10_ENG.pdf)

Lichtstärke: G\*1

Fabrikat: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk), Typ: Nyx 330

Bestückung: Mit austauschbarem LED Modul mit Linsen, High oder Low lumen,

2700, 3000 oder 4000 K, programmierbar.

Wirkungsgrad: 85%

**silbergrau**

Mastaufsatzleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, silbergrau lackiert, Farbe Y2370I.

Mit klarer Abdeckung aus UV-beständigem Polycarbonat, Lexan SLX.

Inkl. 5,5 m PKA-Kabel 2x1².

Maße: L: 416mm, B: 330mm, Höhe: 191mm, Mastzopf: Ø 60 mm

Schutzart: IP66

Schutzkl.: II

Prüfung: [IK10](http://www.focus-lighting.dk/nyhedsbrev/Nyx%20330_IK10_ENG.pdf)

Lichtstärke: G\*1

Fabrikat: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk), Typ: Nyx 330

Bestückung: Mit austauschbarem LED Modul mit Linsen, High oder Low lumen,

2700, 3000 oder 4000 K, programmierbar.

Wirkungsgrad: 85%

**cortenbraun**

Mastaufsatzleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, cortenbraun lackiert, YX355F.

Mit klarer Abdeckung aus UV-beständigem Polycarbonat, Lexan SLX.

Inkl. 5,5 m PKA-Kabel 2x1².

Maße: L: 416 mm, B: 330 mm, Höhe: 191 mm, Mastzopf: Ø 60 mm

Schutzart: IP66

Schutzkl.: II

Prüfung: [IK10](http://www.focus-lighting.dk/nyhedsbrev/Nyx%20330_IK10_ENG.pdf)

Lichtstärke: G\*1

Fabrikat: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk), Typ: Nyx 330

Bestückung: Mit austauschbarem LED Modul mit Linsen, High oder Low lumen,

2700, 3000 oder 4000 K, programmierbar.

Wirkungsgrad: 85%

**schwarz noir 900**

Mastaufsatzleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, schwarz lackiert, Noir 900 Sablé, YX355F. Mit klarer Abdeckung aus UV-beständigem Polycarbonat, Lexan SLX.

Inkl. 5,5 m PKA-Kabel 2x1².

Maße: L: 416 mm, B: 330 mm, Höhe: 191 mm, Mastzopf: Ø 60 mm

Schutzart: IP66

Schutzkl.: II

Prüfung: [IK10](http://www.focus-lighting.dk/nyhedsbrev/Nyx%20330_IK10_ENG.pdf)

Lichtstärke: G\*1

Fabrikat: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk), Typ: Nyx 330

Bestückung: Mit austauschbarem LED Modul mit Linsen, High oder Low lumen,

2700, 3000 oder 4000 K, programmierbar.

Wirkungsgrad: 85%

**schwarz RAL 9005**

Mastaufsatzleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, schwarz lackiert, RAL 9005, SN805G. Mit klarer Abdeckung aus UV-beständigem Polycarbonat, Lexan SLX.

Inkl. 5,5 m PKA-Kabel 2x1².

Maße: L: 416 mm, B: 330 mm, Höhe: 191 mm, Mastzopf: Ø 60 mm

Schutzart: IP66

Schutzkl.: II

Prüfung: [IK10](http://www.focus-lighting.dk/nyhedsbrev/Nyx%20330_IK10_ENG.pdf)

Lichtstärke: G\*1

Fabrikat: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk), Typ: Nyx 330

Bestückung: Mit austauschbarem LED Modul mit Linsen, High oder Low lumen,

2700, 3000 oder 4000 K, programmierbar.

Wirkungsgrad: 85%