Ausschreibungstexte Nyx Wandleuchte 330, Comfort LED



**schwarz RAL 9005**

Wandleuchte mit konischem Gehäuse aus Aluminiumguß, schwarz lackiert, RAL 9005, SN805G.

Mit klarer oder opalweißer Abdeckung aus UV-beständigem Polycarbonat, Lexan SLX.

Maße: L: 416 mm, B: 330 mm, Höhe: 191 mm

Schutzart: IP66, Schutzklasse: I

Prüfung: [IK10](http://www.focus-lighting.dk/nyhedsbrev/Nyx%20330_IK10_ENG.pdf)

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx 330

Bestückung: Comfort LED, programmierbar; 2700, 3000 oder 4000 K, 5 Steps SDCM

**schwarz Noir 900**

Wandleuchte mit konischem Gehäuse aus Aluminiumguß, schwarz lackiert, Noir 900 Sablé, SN351F. Mit klarer oder opalweißer Abdeckung aus UV-beständigem Polycarbonat, Lexan SLX.

Maße: L: 416 mm, B: 330 mm, Höhe: 191 mm

Schutzart: IP66, Schutzklasse: I

Prüfung: [IK10](http://www.focus-lighting.dk/nyhedsbrev/Nyx%20330_IK10_ENG.pdf)

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx 330

Bestückung: Comfort LED, programmierbar; 2700, 3000 oder 4000 K, 5 Steps SDCM

**graphitgrau**

Wandleuchte mit konischem Gehäuse aus Aluminiumguß, graphitgrau lackiert, Farbe YW355F.

Mit klarer oder opalweißer Abdeckung aus UV-beständigem Polycarbonat, Lexan SLX.

Maße: L: 416 mm, B: 330 mm, Höhe: 191 mm

Schutzart: IP66, Schutzklasse: I

Prüfung: [IK10](http://www.focus-lighting.dk/nyhedsbrev/Nyx%20330_IK10_ENG.pdf)

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx 330

Bestückung: Comfort LED, programmierbar; 2700, 3000 oder 4000 K, 5 Steps SDCM

**silbergrau**

Wandzleuchte mit konischem Gehäuse aus Aluminiumguß, silbergrau lackiert, Farbe Y2370I.

Mit klarer oder opal-weißer Abdeckung aus UV-beständigem Polycarbonat, Lexan SLX.

Maße: L: 416mm, B: 330mm, Höhe: 191mm

Schutzart: IP66, Schutzklasse: I

Prüfung: [IK10](http://www.focus-lighting.dk/nyhedsbrev/Nyx%20330_IK10_ENG.pdf)

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx 330

Bestückung: Comfort LED, programmierbar; 2700, 3000 oder 4000 K, 5 Steps SDCM

**cortenbraun**

Wandleuchte mit konischem Gehäuse aus Aluminiumguß, cortenbraun lackiert, Farbe YX355F.

Mit klarer oder opalweißer Abdeckung aus UV-beständigem Polycarbonat, Lexan SLX.

Maße: L: 416 mm, B: 330 mm, Höhe: 191 mm

Schutzart: IP66, Schutzklasse: I

Prüfung: [IK10](http://www.focus-lighting.dk/nyhedsbrev/Nyx%20330_IK10_ENG.pdf)

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx 330

Bestückung: Comfort LED, programmierbar; 2700, 3000 oder 4000 K, 5 Steps SDCM