**Ausschreibungstexte Tema Buen**



**6872-9, feuerverzinkt, 6 W LED – Schirm klar**

Wand-/Deckenleuchte mit zirkulärem Gehäuse und Sichtblende aus feuerverzinktem Stahl. Wanddose aus Siluminguß. Schirm aus Polycarbonat, klar, eventuell mit Abdeckung oben.

Maße: Durchmesser: 280 mm, Tiefe: 135 mm

Schutzart: IP66

Bestückung: 6 W Bridgelux V8, 2700, 3000 bzw. 4000 Kelvin, 90 Ra

Typ: Tema Buen

Fabrikat: Focus Lighting

Best-Nummer: 6872-9

**6870-9, feuerverzinkt, 8 W LED – Schirm klar**

Wand-/Deckenleuchte mit zirkulärem Gehäuse und Sichtblende aus feuerverzinktem Stahl. Wanddose aus Siluminguß. Schirm aus Polycarbonat, klar, eventuell mit Abdeckung oben.

Maße: Durchmesser: 280 mm, Tiefe: 135 mm

Schutzart: IP66

Bestückung: 8 W Bridgelux V8, 2700, 3000 bzw. 4000 Kelvin, 90 Ra

Typ: Tema Buen

Fabrikat: Focus Lighting

Best-Nummer: 6870-9

**6871-9, feuerverzinkt, 11 W LED – Schirm klar**

Wand-/Deckenleuchte mit zirkulärem Gehäuse und Sichtblende aus feuerverzinktem Stahl. Wanddose aus Siluminguß. Schirm aus Polycarbonat, klar, eventuell mit Abdeckung oben.

Maße: Durchmesser: 280 mm, Tiefe: 135 mm

Schutzart: IP66

Bestückung: 11 W Bridgelux V8, 2700, 3000 bzw. 4000 Kelvin, 90 Ra

Typ: Tema Buen

Fabrikat: Focus Lighting

Best-Nummer: 6871-9

**6874-9, feuerverzinkt, 10 W LED – Schirm opalisiert**

Wand-/Deckenleuchte mit zirkulärem Gehäuse und Sichtblende aus feuerverzinktem Stahl. Wanddose aus Siluminguß. Schirm aus Polycarbonat, opalweiß.

Maße: Durchmesser: 280 mm, Tiefe: 135 mm

Schutzart: IP66

Bestückung: 10 W Bridgelux V8, 2700, 3000 bzw. 4000 Kelvin, 90 Ra

Typ: Tema Buen

Fabrikat: Focus Lighting

Best-Nummer: 6874-9

**6875-9, feuerverzinkt, 14 W LED – Schirm opalisiert**

Wand-/Deckenleuchte mit zirkulärem Gehäuse und Sichtblende aus feuerverzinktem Stahl. Wanddose aus Siluminguß. Schirm aus Polycarbonat, opalweiß.

Maße: Durchmesser: 280 mm, Tiefe: 135 mm

Schutzart: IP66

Bestückung: 14 W Bridgelux V8, 2700, 3000 bzw. 4000 Kelvin, 90 Ra

Typ: Tema Buen

Fabrikat: Focus Lighting

Best-Nummer: 6875-9

**6876-9, feuerverzinkt, 20 W LED – Schirm opalisiert**

Wand-/Deckenleuchte mit zirkulärem Gehäuse und Sichtblende aus feuerverzinktem Stahl. Wanddose aus Siluminguß. Schirm aus Polycarbonat, opalweiß.

Maße: Durchmesser: 280 mm, Tiefe: 135 mm

Schutzart: IP66

Bestückung: 20 W Bridgelux V8, 2700, 3000 bzw. 4000 Kelvin, 90 Ra

Typ: Tema Buen

Fabrikat: Focus Lighting

Best-Nummer: 6876-9

**6071-9, feuerverzinkt, E27 Fassung**

Wand-/Deckenleuchte mit zirkulärem Gehäuse und Sichtblende aus feuerverzinktem Stahl. Wanddose aus Siluminguß.

Schirm aus Polycarbonat, opalweiß oder klar, eventuell mit Abdeckung oben.

Maße: Durchmesser: 280 mm, Tiefe: 135 mm

Schutzart: IP66

Bestückung: E27 Fassung, max 52 W, max L/Ø: 116/60 mm

Typ: Tema Buen

Fabrikat: Focus Lighting

Best-Nummer: 6071-9