Beskrivelse Tema Parklygten 3500



**Tema Parklygten 3500, for nedgravning**

Parklampe i varmforzinket stål med krydsfundament for nedgravning. Lygtehoved med blændring på lodrette stave. Skærm i klar polycarbonat.

Mål: højde over jord: 3500 mm, krydsfundament: 700 mm, sokkeldiameter: 168 mm, tagpladediameter: 400 mm

Tæthedsklasse: IP54

Bestykkes med: 17 eller 24 W LED, 2700, 3000 eller 4000 K, 80 Ra

eller 26-42 W TC-TEL (HF-forkobling)

eller 70 W HIE/HSE

[www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

**Tema Parklygten 3500, på flange**

Parklampe i varmforzinket stål med flange for påboltning. Lygtehoved med blændring på lodrette stave. Skærm i klar polycarbonat.

Mål: højde over jord: 3500 mm, flangediameter: 300 mm, sokkeldiameter: 168 mm, tagpladediameter: 400 mm

Tæthedsklasse: IP54

Bestykkes med: 17 eller 24 W LED, 2700, 3000 eller 4000 K, 80 Ra

eller 26-42 W TC-TEL (HF-forkobling)

eller 70 W HIE/HSE

[www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)