Ausschreibungstexte Square 250 Innenbereich



**Square 250, LED**

Quadratische Wandleuchte für den Innenbereich, IP20.

Aus Stahl, weiß, graphitgrau oder schwarz lackiert.

Lichtaustritt nach oben und unten durch opalweiße Abschirmung aus Polykarbonat.

Abmessungen: H: 250 mm, B: 250 mm, T: 80 mm

Mit austauschbarem LED-Modul:

10 oder 15 W mit Lichtaustritt nach oben und unten

8 oder 12 W mit Lichtaustritt nur nach unten

Farbtemperatur 2700, 3000 oder 4000 K, 90 Ra

Wirkungsgrad 53%

Fabr.:

[www.focus-lighting.de](http://www.focus-lighting.de)



**Square 250, E27**

Quadratische Wandleuchte für den Innenbereich, IP20.

Aus Stahl, weiß, graphitgrau oder schwarz lackiert.

Lichtaustritt nach oben und unten durch opalweiße Abschirmung aus Polykarbonat.

Abmessungen: H: 250 mm, B: 250 mm, T: 80 mm

Mit E27 Fassung für max 30 W

Fabr.: [www.focus-lighting.de](http://www.focus-lighting.de)