Ausschreibungstexte Square 270 Innenbereich



**Square 270, LED**

Quadratische Wandleuchte für den Innenbereich, IP20.

Aus Stahl, weiß, graphitgrau oder schwarz lackiert.

Lichtaustritt nach oben und unten durch opalweiße Abschirmung aus Polykarbonat.

Abmessungen: H: 270 mm, B: 270 mm, T: 105 mm

Mit austauschbarem LED-Modul 15 W, Farbe 2700, 3000 oder 4000 K, 90 Ra

Wirkungsgrad 62%

Fabr.:

[www.focus-lighting.de](http://www.focus-lighting.de)



**Square 270, E27**

Quadratische Wandleuchte für den Innenbereich, IP20.

Aus Stahl, weiß, graphitgrau oder schwarz lackiert.

Lichtaustritt nach oben und unten durch opalweiße Abschirmung aus Polykarbonat.

Abmessungen: H: 270 mm, B: 270 mm, T: 105 mm

Mit E27 Fassung für max 30 W

Fabr.: [www.focus-lighting.de](http://www.focus-lighting.de)