**Ausschreibungstext Way Seilleuchte**

****

**Way f. Seilmontage**

Leuchte für Seilmontage oben mit ¾” Rohrgewinde, Schutzart IP66, Klasse II.

Gehäuse aus Aluminiumguß, außen lackiert in graphitgrau (YW355F), silbergrau (Y2370I), cortenbraun (YX355F) oder schwarz (Noir 900 Sablé SN351F).

Abschirmung, klar, aus schlagfestem Acryl mit mattiertem Rand.

Mit Kabel, entweder 2 Stck. 2 m 1 x 2,5 mm² oder 1 Stck. 10 m 2 x 1 mm²

Maße: Ø: 480 mm, H: 276 mm

Mit austauschbarem, zirkularem LED-Modul mit CAT-Linsen, Low oder High lumen, 80 Ra, 3000 oder 4000 K, 4 Steps SDCM

Betriebsdauer: min 100.000 Stunden bei ta max 25°, L80B10

oder

Mit austauschbarem LED-Modul, 3xFF oder 4xFF, mit symmetrischen Linsen, 70 oder 80 Ra, 2700, 3000 oder 4000 K, 5 Steps SDCM

Betriebsdauer: min 100.000 Stunden bei ta max 25°, L90B10