Punktlampen Ø65, LED



**Hvid**

Indbygningslampe med LED. Lampehus i aluminium med hvidlakeret afdækningsring. Med cylindrisk afskærmning i mundblæst opalglas. Armaturet kan monteres direkte i isoleret loft.

Diameter: yderste ring: Ø65 mm, glascylinder: Ø42 mm

LED: Bridgelux V6, 5 W

Farvetemperatur: 2700 eller 3000 K, 90 Ra; 4000 K, 80 Ra

Tæthedsklasse: IP20, Klasse II

Information: www.focus-lighting.dk

**Alu-grå**

Indbygningslampe med LED. Lampehus i aluminium med alu-lakeret afdækningsring. Med cylindrisk afskærmning i mundblæst opalglas. Armaturet kan monteres direkte i isoleret loft.

Diameter: yderste ring: Ø65 mm, glascylinder: Ø42 mm

LED: Bridgelux V6, 5 W

Farvetemperatur: 2700 eller 3000 K, 90 Ra; 4000 K, 80 Ra

Tæthedsklasse: IP20, Klasse II

Information: www.focus-lighting.dk