Beskrivelse Square 270, udendørs



**Square 270, stål**

**LED**

Udendørs væglampe i tæthedsklasse IP45.

Kvadratisk front i rustfrit stål; overflade matlakeret (hvid, sort, grafitgrå, cortenfarve)

eller

Kvadratisk front i galvaniseret stål.

Afskærmninger i top og bund i opaliseret polycarbonat.

Mål: H: 270 mm, B: 270 mm, D: 105 mm

Med udskifteligt LED-modul, 15 el. 20 W op- og nedadlysende, 12 W nedadlysende, 2700, 3000 eller 4000 K, 90 Ra



**Square 270, kobber**

**LED**

Udendørs væglampe i tæthedsklasse IP45.

Kvadratisk front i børstet (strøgslebet) kobber. Afskærmninger i top og bund i opaliseret polycarbonat.

Mål: H: 270 mm, B: 270 mm, D: 105 mm

Med udskifteligt LED-modul, 15 el. 20 W op- og nedadlysende, 12 W nedadlysende, 2700, 3000 eller 4000 K, 90 Ra

Armaturet/producenten understøtter den cirkulære økonomi gennem:

* modulopbygget design, som muliggør reparation og genbrug
* egen serviceafdeling - tilbyder service på leverede armaturer on site
* 25 års service garanti - både gamle og nye lamper kan repareres
* Take Back ordning for bedst mulige genbrug af komponenter og materialer