Beskrivelse Pelée Wall



**Pelée Wall**

Udendørs vægarmatur i tæthedsklasse IP66, vandalklasse IK08.

Konisk afrundet lampehus i støbt aluminium.

Finish: raw alu eller pulverlakeret i hvid (RAL 9010 Textura), sort (Noir 900 Sablé), silvergrå (RAL 9006 Textura) eller corten brown (YX355F).

Afskærmning i opaliseret polycarbonat med fremspringende kant og indvendig konisk aftrapning.

Mål: L: 320 mm, D: 120 mm, H: 99 mm

Med udskifteligt LED-modul, 9 eller 13 W, 2700, 3000 eller 4000 Kelvin, min. 90 Ra, 3 Steps SDCM

Virkningsgrad: 76%

Information: www.focus-lighting.dk

Armaturet/producenten understøtter den cirkulære økonomi gennem:

* modulopbygget design, som muliggør reparation og genbrug
* egen serviceafdeling - tilbyder service på leverede armaturer on site
* 25 års service garanti - både gamle og nye lamper kan repareres
* Take Back ordning for bedst mulige genbrug af komponenter og materialer