Punktlampen Ø90, LED



**Hvid**

Indbygningslampe med LED. Lampehus i aluminium med hvidlakeret afdækningsring. Med cylindrisk afskærmning i mundblæst opalglas. Armaturet kan monteres direkte i isoleret loft.

Diameter: yderste ring: Ø90 mm, glascylinder: Ø60 mm

LED: 5 eller 7 W

Farvetemperatur: 2700 eller 3000 K, 90 Ra;

4000 K, 80 Ra

Tæthedsklasse: IP20, Klasse I

Information: www.focus-lighting.dk

**Alu-grå**

Indbygningslampe med LED. Lampehus i aluminium med alu-grå afdækningsring. Med cylindrisk afskærmning i mundblæst opalglas. Armaturet kan monteres direkte i isoleret loft.

Diameter: yderste ring: Ø90 mm, glascylinder: Ø60 mm

LED: 5 eller 7 W

Farvetemperatur: 2700 eller 3000 K, 90 Ra;

4000 K, 80 Ra

Tæthedsklasse: IP20, Klasse I

Information: www.focus-lighting.dk