Ausschreibungstexte Square 190 Außenbereich



**Square 190, Stahl, LED**

Quadratische Wandleuchte für den Außenbereich, IP45.

Aus Edelstahl, weiß, graphitgrau, schwarz oder cortenbraun lackiert.

Lichtaustritt nach oben und unten durch opalweiße Abschirmungen aus Polykarbonat.

Abmessungen: H: 190 mm, B: 190 mm, T: 57 mm

Mit austauschbarem LED-Modul 8 oder 11 W, bzw. 6 oder 7 W nur nach unten.

Farbe 2700, 3000 oder 4000 K, 90 Ra

Fabr.:

[www.focus-lighting.de](http://www.focus-lighting.de)



**Square 190, Kupfer, LED**

Quadratische Wandleuchte für den Außenbereich, IP45. Aus Kupfer, gebürstet.

Lichtaustritt nach oben und unten durch opalweiße Abschirmungen aus Polykarbonat.

Abmessungen: H: 190 mm, B: 190 mm, T: 57 mm

Mit austauschbarem LED-Modul 8 oder 11 W, bzw. 6 oder 7 W nur nach unten.

Farbe 2700, 3000 oder 4000 K, 90 Ra

Fabr.:

[www.focus-lighting.de](http://www.focus-lighting.de)