**Ausschreibungstexte Tema Grönnegade 385**



**6860-9, feuerverzinkt, 8 W LED**

Wandleuchte mit zylindrischem Gehäuse mit Rundum verlaufender Sichtblende und seitlich angesetzten Stäben aus feuerverzinktem Stahl. Konsole aus Siluminguß. Schirm aus Polycarbonat, klar mit Blendring.

Maße: Länge: 385 mm, Höhe: 240 mm

Schutzart: IP 44

Bestückung: 8 W Bridgelux LED, Farbe 2700, 3000 oder 4000 Kelvin, 90 Ra

Typ: Tema Grönnegade 385

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Best-Nummer: 6860-9

**6862-9, feuerverzinkt, 12 W LED**

Wandleuchte mit zylindrischem Gehäuse mit Rundum verlaufender Sichtblende und seitlich angesetzten Stäben aus feuerverzinktem Stahl. Konsole aus Siluminguß. Schirm aus Polycarbonat, klar mit Blendring.

Maße: Länge: 385 mm, Höhe: 240 mm

Schutzart: IP 44

Bestückung: 12 W Bridgelux LED, Farbe 2700, 3000 oder 4000 Kelvin, 90 Ra

Typ: Tema Grönnegade 385

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Best-Nummer: 6862-9

**6061-9, feuerverzinkt, E27 Fassung**

Wandleuchte mit zylindrischem Gehäuse mit Rundum verlaufender Sichtblende und seitlich angesetzten Stäben aus feuerverzinktem Stahl. Konsole aus Siluminguß. Schirm aus Polycarbonat, klar mit Blendring.

Maße: Länge: 385 mm, Höhe: 240 mm

Schutzart: IP 44

Bestückung: E27 Fassung, max 60 W, max L/Ø: 100/60 mm

Typ: Tema Grönnegade 385

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Best-Nummer: 6061-9