**Ausschreibungstexte, Tema Parkleuchte 3000, auf Flansch**



**8864-9 (LED)**

Parkleuchte aus feuerverzinktem Stahl, auf Flansch. Leuchtenkopf abgesetzt mit Rundum verlaufender Sichtblende und seitlich angesetzten Stäben. Abschirmung Polycarbonat, klar.

Masse: Höhe: 3000 mm

Durchmesser: Sockel: 168 mm, Flansch: 300 mm, Dachplatte: 400 mm

Schutzart: IP54

Schutzklasse: I

Bestückung: 17 oder 24 W LED, 500 bzw. 700 mA, 2700, 3000 oder 4000 Kelvin, 80 Ra

Typ: Tema Parkleuchte 3000

Fabrikat: Focus Lighting

Best-Nummer: 8864-9

**8264-9 (EVG)**

Parkleuchte aus feuerverzinktem Stahl, auf Flansch. Leuchtenkopf abgesetzt mit Rundum verlaufender Sichtblende und seitlich angesetzten Stäben. Abschirmung Polycarbonat, klar.

Masse: Höhe: 3000 mm

Durchmesser: Sockel: 168 mm, Flansch: 300 mm, Dachplatte: 400 mm

Schutzart: IP54

Schutzklasse: I

Bestückung: 42 W TC-TEL, EVG

Typ: Tema Parkleuchte 3000

Fabrikat: Focus Lighting

Best-Nummer: 8264-9

**8564-9 (HIE/HSE)**

Parkleuchte aus feuerverzinktem Stahl, auf Flansch. Leuchtenkopf abgesetzt mit Rundum verlaufender Sichtblende und seitlich angesetzten Stäben. Abschirmung Polycarbonat, klar.

Masse: Höhe: 3000 mm

Durchmesser: Sockel: 168 mm, Flansch: 300 mm, Dachplatte: 400 mm

Schutzart: IP54

Schutzklasse: I

Bestückung: 70 W HIE/HSE

Typ: Tema Parkleuchte 3000

Fabrikat: Focus Lighting

Best-Nummer: 8564-9