Ausschreibungstexte Square 270 Außenbereich



**Square 270, Stahl**

**LED**

Quadratische Wandleuchte für den Außenbereich, IP45.

Aus Edelstahl, weiß, graphitgrau, schwarz oder cortenbraun lackiert.

Oder aus feuerverzinktem Stahl.

Lichtaustritt nach oben und unten durch opalweiße Abschirmungen aus Polykarbonat.

Abmessungen: H: 270 mm, B: 270 mm, T: 105 mm

Mit austauschbarem LED-Modul 15 oder 20 W, bzw. 12 W nur nach unten.

Farbtemperatur 2700, 3000 oder 4000 K, 90 Ra

Wirkungsgrad 62%

Fabr.:

[www.focus-lighting.de](http://www.focus-lighting.de)



**Square 270, Kupfer**

**LED**

Quadratische Wandleuchte für den Außenbereich, IP45. Aus Kupfer, gebürstet.

Lichtaustritt nach oben und unten durch opalweiße Abschirmungen aus Polykarbonat.

Abmessungen: H: 270 mm, B: 270 mm, T: 105 mm

Mit austauschbarem LED-Modul 15 oder 20 W, bzw. 12 W nur nach unten.

Farbtemperatur 2700, 3000 oder 4000 K, 90 Ra

Wirkungsgrad 62%

Fabr.:

[www.focus-lighting.de](http://www.focus-lighting.de)