Beskrivelse Dua High

****

**Dua parklygte med LED**

Cylindrisk parklygte i aluminium, udvendigt lakeret i grafitgrå (YW355F), silvergrå (Y2370I), corten brown (YX355F) eller sort (Noir 900 Sablé SN351F).

Med enkelt eller dobbelt lysspalte, afskærmet af klart, UV-bestandigt polycarbonat med indvendige spor.

Med krydsfundament til nedgravning eller på flange.

Tæthedsklasse IP66, beskyttelsesklasse II, vandalklasse IK10.

Mål: H 3000 mm, Ø 120 mm, lysåbning H 620 mm.

Med udskifteligt LED-modul 13 eller 19 W COB, 2700, 3000 eller 4000 K, 80 Ra.

Armaturet/producenten understøtter den cirkulære økonomi gennem:

* modulopbygget design, som muliggør reparation og genbrug
* egen serviceafdeling - tilbyder service på leverede armaturer on site
* 25 års service garanti - både gamle og nye lamper kan repareres
* Take Back ordning for bedst mulige genbrug af komponenter og materialer