**Ausschreibungstexte Tema Grønnegade 490**



**LED**

Wandleuchte mit zylindrischem Gehäuse mit Rundum verlaufender Sichtblende und seitlich angesetzten Stäben aus feuerverzinktem Stahl. Konsole aus Siluminguß. Schirm aus Polycarbonat, klar.

Maße: Länge: 490 mm, Höhe: 325 mm

Schutzart: IP44

Bestückung: 12 W bzw. 17 W LED, Vero10, 2700, 3000 od. 4000 K, 90 Ra

Typ: Tema Grönnegade 490

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Best-Nummer: 6866-9 (12 W), 6867-9 (17 W)