Ausschreibungstexte Punktleuchte Ø90, LED



**Weiß**

Einbauleuchte aus Aluminium, Abdeckring weiß lackiert

Durchmesser 90 mm

Mit zylindrischer, blendungsbegrenzender Abschirmung aus mundgeblasenem Opalglas

Bestückung: 5 oder 7 W LED

Farbtemperatur: 2700 oder 3000 K, 90 Ra;

 4000 K, 80 Ra

Schutzart: IP20, Klasse I

Fab.: www.focus-lighting

**Alugrau**

Einbauleuchte aus Aluminium, Abdeckring alu-grau lackiert

Durchmesser 90 mm

Mit zylindrischer, blendungsbegrenzender Abschirmung aus mundgeblasenem Opalglas

Bestückung: 5 oder 7 W LED

Farbtemperatur: 2700 oder 3000 K, 90 Ra;

 4000 K, 80 Ra

Schutzart: IP20, Klasse I

Fab.: www.focus-lighting