Beskrivelse Square 270 indendørs



**Square 270, LED**

Indendørs væglampe i tæthedsklasse IP20.

Kvadratisk front i stål; overflade matlakeret (hvid, sort, grafitgrå).

Afskærmninger i top og bund i opaliseret polycarbonat.

Mål: H: 270 mm, B: 270 mm, D: 105 mm

Med udskifteligt LED-modul, 15 W op- og nedadlysende, eller 12 W nedadlysende

Farvetemperatur: 2700, 3000 eller 4000 K, 90 Ra

Virkningsgrad 62%



**Square 270, E27**

Indendørs væglampe i tæthedsklasse IP20.

Kvadratisk front i stål; overflade matlakeret (hvid, sort, grafitgrå).

Afskærmninger i top og bund i opaliseret polycarbonat.

Mål: H: 270 mm, B: 270 mm, D: 105 mm

Med E27 fatning for max 30 W

Armaturet/producenten understøtter den cirkulære økonomi gennem:

* modulopbygget design, som muliggør reparation og genbrug
* egen serviceafdeling - tilbyder service på leverede armaturer on site
* 25 års service garanti - både gamle og nye lamper kan repareres
* Take Back ordning for bedst mulige genbrug af komponenter og materialer