Beskrivelse Tema Grønnegade 490



**Tema Grønnegade 490**

Udendørs væglampe med cylindrisk lampehus, blændring på lodrette stave, topplade og arm i varmgalvaniseret stål. Monteringsdåse i trykstøbt silumin. Skærm i klar polycarbonat. Tæthedsklasse IP44.

Længde: 490 mm, højde: 325 mm

Med udskiftelig indsats for LED 12 W eller 17 W, Vero10, 2700, 3000 eller 4000 K, 90 Ra

Information: www.focus-lighting.dk